Bekannte Fehlermeldungen Matlab CS2000

1. Dll einbinden:

loadlibrary KMSECS2000 Kmsecs2000.h

Fehlermeldung: lcc preprocessor warning: C:\Programme\KONICAMINOLTA\CS-S10w\Kmsecs2000.h:90 No

newline at end of file

Lösung: In Header-Datei nach dem letzten Befehl einen Zeilenumbruch einfügen.

Fehlermeldung: lcc preprocessor error: C:\Programme\KONICAMINOLTA\CS-S10w\Kmsecs2000.h:91

Unterminated #if/#ifdef/#ifndef

Lösung: Erste Zeile in Header-Datei rausgenommen

(/\*#ifndef \_KMSECS2000DLL\_H\*/)

HAT SICH ERLEDIGT, DA DAS GERÄT JETZT ÜBER DEN SERIAL PORT ANGESTEUERT WIRD

1. Fehlermeldung: ??? Attempt to reference field of non-structure array.

Error in ==> menue>startCamera\_Callback at 85

set(handles.openText, 'String', mes);

Lösung: das Programm über >> menue starten (also die m-File) und nicht mit Doppelklick auf

menue.fig